MODEL : 4 Mega QHD Network IR Zoom Bullet Camera DV-QIHB(LIRF28)

■ 개  요

DV-QIHB(LIRF28)는 4메가픽셀(2688 X 1520p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여

선명한 영상을 지원하고, 2.8mm 고정초점렌즈를 내장한 렌즈일체형 네트워크 카메라로 영     상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가 가능한 네트워크 카메라     이다. F1.0 고급렌즈로 빛이 없는 현장에서도 칼라영상을 구현 할 수 있는 야간 칼라에 특     화된 카메라이다. 130dB WDR로 강한 백라이트에 대한 선명한 영상화 기술을 가진다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/1.8" Progressive Scan CMOS

- 해상도 : 2688x1520p

- 렌즈 : 2.8mm 고정초점렌즈, F1.0렌즈

- 비디오 압축방식 : Main stream - H.265, H.264, H.265+, H264+

Sub stream – H265, H264, MJPEG

Third stream – H265, H264

- 최대 프레임 레이트 : 30fps @ all resolution

- 셔터속도 : 1/3 s to 1/100,000 s

- 최저조도 : Color 0.0005 lux @ (F1.0,AGC ON),B/W:0 Lux with white light

- IR 거리 : Up to 40m

- 노이즈 제거 : BLC,HLC,3D DNR

- 프로토콜 : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,                 UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

- ONVIF : 지원

- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M self-adaptive Ethernet port

- 방수 내구성 : IP67,IK10

- 전원 : DC12V / PoE 지원

- 동작온도 : -30℃~60℃, 동작습도 0%~95%

- 크기 : 215.2mm x 78.8mm x 78.6mm(8.5“ x 3.1” x 3.1“)

- 중량 : 0.695kg(Camera Only), 1.09kg(With Package)

* 동등이상품.