MODEL : 5Mega Network IR Zoom Bullet Camera DV-QIHV(IR2812Z)

■ 개  요

DV-QIHV(IR2812Z)는 5.69메가픽셀(2560 X 1920p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여

선명한 영상을 지원하고, 2.8~12mm 4.2x 전동 줌 렌즈와 10X 디지털 줌을 내장한 렌즈

일체형 네트워크 카메라로 영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가

가능한 네트워크 카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/2.8" Sony Starvis 5.69Mega Pixels Image Sensor

- 해상도 : 2560x1920/1920x1080/1280x720/1024x768/704x576/704x480/640x480

- 렌즈 : 2.8~12mm (4.2x AF, Optical Zoom Lens)

- 비디오 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG

- 최대 프레임 레이트 : Max 30fps @ All Resolution

- 셔터속도 : 1/30 ~ 1/30,000 sec.

- 최저조도 : 0.02 lux(color), 0 lux(BW, IR on)

- IR LED : 42 EA

- IR 거리 : 최대 40M

- 노이즈 제거 : 3 DNR

- 역광보정 : D-WDR

- 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS

- ONVIF : 지원

- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M Base-TX Ethernet

- 방수 : IP66

- 전원 : DC12V / PoE 지원

- 동작온도 : -10℃~50℃, 동작습도 0%~90%

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Ø81 × 242.2 mm

- 중량 : 800g

* 동등이상품.