MODEL : 2Mega Full HD Network Dome Camera DV-IHD(IR2812Z)

■ 개  요

DV-IHD(IR2812Z)는 2.16메가픽셀(1920 X 1080p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여

선명한 영상을 지원하고, 2.8~12mm 4.2x 전동 줌 렌즈와 10X 디지털 줌을 내장한 렌즈

일체형 네트워크 카메라로 영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한

감시/녹화가 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/2.8" Sony Starvis 2.07Mega Pixels Image Sensor

- 해상도 : 1080p

- 렌즈 : 2.8~12 mm(4.2x AF, Optical Zoom Lens)

- 비디오 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG

- 최대 프레임 레이트 : 30fps @ all resolution

- 셔터속도 : 1/30 ~ 1/30,000 sec.

- 최저조도 : 0.02lux(Color), 0lux(B/W, IR on)

- IR LED : 24 EA

- IR 거리 : 최대 30M

- 노이즈 제거 : 3 DNR

- 역광보정 : D-WDR, BLC

- 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP,

DNS, DDNS

- ONVIF : 지원

- 오디오 : 양방향 오디오 지원(G.711 u-law)

- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M Base-TX Ethernet

- 전원 : DC12V / PoE 지원

- 동작온도 : -10℃~50℃, 동작습도 0%~90%

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Ø112 Ⅹ 85 mm

- 중량 : 350g

* 동등이상품.