MODEL : 2Mega Network Box Camera (DV-IHI(IR0550Z)-Light

■ 개  요

DV-IHI(IR0550Z)-Light은 2.16메가픽셀(1920 X 1080p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여    선명한 영상을 지원하고, 5~50mm 모터라이즈 AF 렌즈와 10X 디지털 줌을 내장한 렌즈      일체형 네트워크 카메라로 영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화

가 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/2.8“ Starvis Sony Progressive Scan CMOS Sensor

- 해상도 : 1920x1080

- 렌즈 : 5.0~50mm (모터라이즈 AF 렌즈)

- 비디오 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG

- 총화소수 : 1945(H) x 1109(V)

- 유효화소수 : 1945(H) x 1097(V)

- 최저조도 : Color : 0.02 lux(Color), B/W : 0 lux (IR LED on)

- 차번식별: Max 15m (셔터 1/500)

- 야간 적외선 투광 거리: 80m (무월광시)

- 적외선 투광 각도 및 파장 : 35도 740nm

- 프로토콜 : IP4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP,

ARP, DNS, DDNS, HTTPS, UPnP

- 사용전원 : DC12V

- 소비전력 : 2A @ DC12V, Max 20W with IR On

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 150(W) x 125(H) x 425(D)mm

- 중량 : 2500g

* 동등이상품.