MODEL: 2Mega Full HD Network Housing Camera (DV-IHI(IR0550Z))

■ 개  요

DV-IHI(IR0550Z)는 2.16메가픽셀(1920 X 1080p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고, 서터 스피드 1/1000을 지원하여 차량번호 식별이 가능하며, NVR과의 연동을 통하여 차량번호 추출이 가능한 차량번호 인식카메라이다. 5.1~51mm 전동 줌 렌즈와 10X 디지털 줌 을 내장한 렌즈 일체형 네트워크 카메라로 영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/3“ PANASONIC CMOS image sensor

- 총화소수 : 2,120K 픽셀

- 렌즈 : 5.1~51 mm(10x AF, Optical Zoom Lens)

- 비디오 압축방식 : H.264, H.265, MJPEG

- 최대 프레임 레이트 : 30fps@All resolutions

- 셔터속도 : 1/30 ~ 1/1000 sec.

- 최저조도 : 0.125 Lux @ Color, 0.025 Lux @ B/W

- IR 가시거리 : 최대 120M

- 차량번호 최대인식거리 : 20m

- 차량번호 최대인식속도 : 120Km/h

- 노이즈 제거 : 3 DNR

- 역광보정 : D-WDR, BLC

- 프로토콜 : TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DHCP,FTP,

SMTP,DNS,DDNS

- ONVIF : 지원

- 알람 : 입력 1 / 출력 1

- 오디오 : 양방향 오디오 지원

- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M Base-T Ethernet

- 전원 : DC 12V / 3A (Max. 30W with IR on)

- 동작온도 : -30℃~60℃

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 185(W) Ⅹ 140(H) Ⅹ401(D)mm

- 중량 : 3,000g

* 동등이상품.