MODEL : 2Mega Full HD Network Bullet Camera DV-IHP(IR12x)

■ 개  요

DV-IHP(IR12X)는 2메가픽셀(1920 X 1080p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고, 5.3~64mm 12x 전동 줌 렌즈와 16X 디지털 줌 을 내장한 렌즈 일체형 네트워크 카메라로 영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화 및 키보드 제어와 저조도 칼라구현이 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/2.8" Sony Starvis 2.07Mega Pixels Image Sensor

- 해상도 : 1920×1080  60FPS

- 렌즈 : 5.3~64mm @F1.6 ~F2.8 오토포커스, 전동줌렌즈

- 비디오 압축방식 : H.264, MJPEG

- 최저조도 : 0.002Lux(color) , 0 Lux(BW, IR on)

- IR LED : 12 Super Flux LEDs

- IR 거리 : 최대 140m

- 역광보정 : D-WDR, BLC

- 프로토콜 : IP4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP,

ARP, DNS, DDNS, HTTPS, UPnP

- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M Base-T Ethernet

- 전원 : DC 12V 2A

- 동작온도 : -10℃~50℃, 동작습도 0%~90%

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 219mm x 207mm x 200 mm

- 중량 : 2 KG

* 동등이상품.