MODEL : 2Mega Full HD Network Box Camera : DV-QIHE(IR2812Z)-G

■ 개  요

DV-QIHE(IR2812Z)-G는 기존 IP Camera에 GPS를 이용한 시간동기화 서버(NTP)를 내장한 제품으로 NVR, CMS, VMS, Camera등 전체 CCTV시스템의 시간동기화를 가능 하도록 하는 제품이다. 5.69메가픽셀(2560 X 1920p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고, 2.8~12mm 4.2x 전동 줌 렌즈와 10X 디지털 줌 을 내장한 렌즈 일체형 네트워크 카메라로 영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/2.8“ Starvis Sony Progressive Scan CMOS Sensor

- 해상도 : 2560x1920

- 렌즈 : 2.8~12 mm(4.2x AF, Optical Zoom Lens)

- 비디오 압축방식 :  H.265, H.264, MJPEG

- 최대 프레임 레이트 : Max 30fps @ All Resolution

- 셔터속도 : 1/30 ~ 1/30,000 sec.

- 최저조도 : 0.02lux(Color), 0lux(B/W, IR on)

- IR LED : 4 EA(Hi Power LED)

- IR 거리 : 최대 50M

- 노이즈 제거 : 3 DNR

- 역광보정 : D-WDR, BLC

- 프로토콜 : IP4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP,

ARP, DNS, DDNS, HTTPS, UPnP

- ONVIF : 지원

- NTP서버 탑재 : GPS를 이용한 시간동기화 NTP 서버

- 알람 : 입력 1 / 출력 1

- 오디오 : 양방향 오디오 지원

- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M Base-TX Ethernet

- 전원 : DC12V / PoE 지원

- 동작온도 : -10℃~50℃, 동작습도 0%~90%

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 144(W) Ⅹ 100(H) Ⅹ378(D)mm

- 중량 : 1100g

* 동등이상품.