MODEL : 2Mega Full HD Network Speed Dome Camera DV-IHS(HIR30X)

■ 개  요

DV-IHS는 2메가픽셀(1920 X 1080p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을

지원하고, 30X 광학 줌(전동) + 32X 디지털 줌을 내장한 렌즈+IR 일체형 네트워크 PTZ

카메라로 영상을 인터넷(IE / SAFARI / CHROME / FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가 가능한

네트워크 카메라이다.

■ 기능 및 구성

1) 1/3'' CMOS 센서

2) HLC, ROI, Defog 기능

4) IK10, IP66 등급

■ 제  원

- 촬상소자 : 1/3'' CMOS 센서

- 총 화소수 : 2,550K Pixel

- 영상출력 : RJ-45 1ch

- 초점거리 : F1.6 ~ F4.7, f=4.3mm ~ 129mm

- 화각 : H : 58.9°(Wide) ~ 2.11°(Tele), V : 45.3°(Wide) ~ 1.61°(Tele)

- 최저조도 : DSS On : 0.125 Lux (Color), 0.025 Lux (B/W)

DSS Off : 0.5 Lux (Color), 0.1 Lux (B/W)

- Pan/Tilt Travel : 프리셋: 240°/SEC.수동: 0.1°~240°/SEC.(줌 배율과 연동)

스윙 : 1°~90°/SEC.

- 오디오 입출력 : 모노잭, Line In/Out

- 네트워크 인터페이스 : 10/100 Mb Ethernet (RJ-45)

- Micro SD : SD 64GB support

- IR : 도달거리 350m, 파장 850nm

- 프리셋 : 255

- 프로토콜 : Pelco-D / RS-485

- 동작온도 / 습도 : -30 ̊C ~ 50 ̊C

- 사용전력 : AC 12V 3.5A

- 크기 : Ø 226 mm X 362.8 mm

- 중량 : 7 Kg

* 동등이상품.