MODEL : 4Mega QHD Network Speed Dome Camera DV-QIHS(HIRL36X)

■ 개  요

DV-QIHS(HIRL36X)는 4메가픽셀(2704 X 2104p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여

선명한 영상을 지원하고, 36X 광학 줌(전동) + 32X 디지털 줌을 내장한 렌즈+IR 일체형

네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷(IE / SAFARI / CHROME / FIREFOX)을 이용한

감시/녹화가 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 기능 및 구성

1) 1/1.8‘’ 6MP Sony STARVIS CMOS 센서

2) 야간 초저조도 카메라(저조도 칼라영상 제공)

3) HLC, ROI, Defog 기능

4) IK10, IP66 등급

■ 제  원

- 촬상소자 : 1/1.8‘’ 6MP Sony STARVIS CMOS 센서

- 총 화소수 : 2560X1920/1920x1080/1280x720/1024x768/704x576/704x480/640x480

- 영상출력 : RJ-45 1ch

- 초점거리 : f=6.0mm ~ 216.0mm

- 화각 : H : 49.27°(Wide) ~ 1.85°(Tele), V : 28.93°(Wide) ~ 1.04°(Tele)

- 최저조도 : DSS On : 0.02 Lux @ Color, 0.005 Lux @ B/W

DSS Off : 0.2 Lux @ Color, 0.05 Lux @ B/W

- Pan/Tilt Travel : 프리셋: 240°/SEC.수동: 0.1°~240°/SEC.(줌 배율과 연동)

스윙 : 1°~90°/SEC.

- 오디오 입출력 : 모노잭, Line In/Out

- 네트워크 인터페이스 : RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet

- Micro SD : SD 64GB support

- IR : 도달거리 350m, 파장 850nm

- 프리셋 : 255

- 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS

- 동작온도 / 습도 : -30 ̊C ~ 50 ̊C

- 사용전력 : AC 12V 3.5A

- 크기 : Ø 226 mm X 362.8 mm

- 중량 : 7 kg / 15.5 lb / 브라켓 제외

* 동등이상품.