MODEL :　DV-VMS-BOX

■ 기 능

본 기기는 원격지에 설치되어 있는 DVR/NVR 에 직접 접속하여 실시간 영상/녹화영상/각종 Setting/원격 A/S(VNC 접속지원)이 가능한 제품으로, 최대 256,000대의 카메라(DVR and NVR 256대 x 100채널)에 접속이 가능해야 하며, Full-HD 1920x1080p 30fps 영상이 최대 32개 한 화면에 출력이 가능해야 한다. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 외 그 이상의 화면분할이 자유롭게 변경되어야 한다. 실시간영상 감시와 동시에 별도 검색창을 오픈하여 검색/백업이 가능해야 한다. 또한 화면분할 영상을 순차적으로 전환할 수 있어야 한다. 원격지의 백업된 데이타를 동영상(MP4) 및 정지영상(JPG, BMP)으로 저장이 가능한 장비이다.

■ 사 양

- 영상출력 : 최대 32개(Full-HD 1920x1080p 30fps 기준)

- MONITOR : 1 x DP and 1 x VGA(or HDMI)

- 압축방식 : H.265, H.264

- O/S :  Windows

- CPU : Intel Core Processor

- VGA : Intergrated Graphic

- 메모리 : DDR4

- 디스플레이분할화면	: 1,4,9,16,25,36,49,64... 및 전체화면

- 검색	: 특정영역 움직임 검색, 카메라 별, 날짜 별, 시간대 별, 개별 검색

- 백업	: 검색한 카메라 별

- 백업장치 : USB-HDD, USB

- Network : RJ-45 LAN (10/100/1000 Base Ethernet)

- 동작온도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90%

- 사용전원 : 220~240V. 50/60Hz,

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D)	: 224(W) Ⅹ 88.8(H) Ⅹ 200(D)mm

- 중량 : 2.7kg

- 기타기능 : 움직임 감지영역검색, 검색모드 날짜/시간, 달력, 이벤트, 카메라 별 통합검색

* 동등이상품.