MODEL: 12Mega Network IR Zoom Bullet Camera DV-SIHV(LIR3611Z)

■ 개  요

DV-SIHV(LIR3611Z)는 12.76메가픽셀(4168 X 3062p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여

선명한 영상을 지원하고, 3.6~11mm 3x 전동 줌 렌즈를 내장한 렌즈 일체형 네트워크 카메라로

영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가 가능한 네트워크

카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/1.7" Sony Starvis 12.76Mega Pixels Image Sensor

- 해상도 : 4000x3000/3000x3000/3840x2160/2560x1920/2048x1536/1600x1200/

1920x1080/1280x1024/1280x960/640x480/640x360/320x240/320x180

- 렌즈 : 3.6~11 mm(3x Optical Zoom Lens)

- 비디오 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG

- 최대 프레임 레이트 : Max 30fps @ All Resolution

- 셔터속도 : 1/30 ~ 1/30,000 sec.

- 최저조도 : Auto / Day(Color) / Night(BW)

- IR LED : 42 EA

- IR 거리 : 최대 40M

- 노이즈 제거 : 3DNR

- 역광보정 : D-WDR

- 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS

- ONVIF : 지원

- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M Base-TX Ethernet

- 방수 : IP66

- 전원 : DC12V / PoE 지원

- 동작온도 : -10℃~40℃, 동작습도 0%~90%

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Ø81 Ⅹ 242.2 mm

- 중량 : 800g

* 동등이상품.